广东省职业病防治院不锈钢采购蚀刻架需求
一、项目基本信息
1.项目名称：不锈钢蚀刻架
2.项目预算：3.2万元/2个
二、采购要求
  ★1.不锈钢蚀刻架需兼容TASLimage 固体径迹测量分析系统使用；
2.外尺寸：长*宽*高=（24*24*0.5）cm±0.5mm；内有小格子：长*宽=（2.5*2.5）cm±0.2mm；整体平整度不大于0.2mm；蚀刻架由两片不锈钢组合起来，其缝隙不超过0.1mm；
3.重量：（970±5）g；
4.蚀刻架具备优异的耐高浓度酸碱、高温、抗氧化性能，适配在高温（100℃）强酸强碱等介质浸泡10小时以上；
5.整体采用国标不锈钢制作，符合GB/T3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准，材质化学成分达标：C≤0.05%、Si≤1.00%、Mn≤2.00%;
[bookmark: _GoBack]6.表面光洁无油污、无氧化皮、无划痕，不易挂液、易清洗。







