服务器需求
一、基本要求  
1、名称：服务器 
2、数量：1台
二、主要技术要求（达到或优于）
	配置类别
	采购配置及要求

	处理器
	2颗处理器；每颗不低于16核、主频≥2.5GHz、；合计不少于32个物理核心

	内存
	4×32GB DDR4-3200服务器内存，合计128GB；应明确为ECC RDIMM，并均衡安装于双CPU内存通道

	系统盘
	2×960GB企业级SATA SSD

	数据盘
	3×8TB企业级SATA HDD，裸容量合计24TB

	RAID阵列卡
	支持磁盘接口：SAS/SATA HDD、SSD，RAID级别支持：RAID 0/1/5/10，SAS数据接口速率 12Gb/s，SATA数据接口速率 6Gb/s,操作系统支持：Linux、Windows、VMware等，支持带外管理，支持硬盘直通，支持SMART扫描 

	网络接口
	2×10GbE万兆网络接口＋4×1GbE千兆网络接口

	电源
	不低于2×800W热插拔冗余电源，采用1＋1冗余方式

	管理功能
	[bookmark: _GoBack]配置独立带外管理接口，支持远程开关机、硬件状态监控、故障告警和日志查询

	操作系统
	银河麒麟高级服务器操作系统V10、统信UOS Server或openEuler等国产服务器操作系统，具体根据业务软件兼容性确定

	虚拟化及软件环境
	支持KVM或同等虚拟化环境；按实际需要部署数据库、Web服务、文件服务和平台基础运行环境

	机架附件
	配置原厂导轨、电源线及上架安装所需附件

	安装调试
	包含设备上架、固件升级、RAID配置、操作系统安装、网络配置、账号权限设置、硬件检测及基础性能测试

	售后服务
	原厂或制造商认可的三年质保服务，提供故障报修、备件更换和技术支持



