广东省职业病防治院应急楼加固设计项目采购需求
一、项目基本信息
1.项目名称：应急楼加固设计项目
2.项目预算：2.5万元。
3.报价方式：报价为全包总价，包含人工、勘测复核、方案设计、图纸出具、造价预算、资料编制、交通、技术配合、验收协助、售后答疑等本项目全部服务费用，甲方无需额外支付其他费用。
二、项目概况
本项目为广东省职业病防治院应急楼加固设计服务采购项目，应急楼总建筑面积约3816平方米。根据建筑结构安全评估报告显示，该楼宇为7度抗震设防地区重点设防类建筑，现有结构不满足国家现行抗震设防规范要求，其中4楼、7楼、8楼为重型设备放置区域，结构荷载、混凝土强度、构件承载力及抗震性能均存在不达标问题，需开展专项结构加固设计工作，消除建筑安全隐患，保障楼宇日常运营及设备使用安全。
项目核心服务范围为应急楼4楼、7楼、8楼重点设备区域的结构加固专项设计，及其他不满足抗震要求的部位。服务成果需满足施工落地、专项验收、后期运维全流程要求。
3、 设计服务内容
[bookmark: heading_3]（一）整体设计服务内容
供应商需严格遵循《建筑抗震设计规范》《既有建筑鉴定与加固通用规范》等国家及行业现行规范、标准，结合本项目建筑现状、设备布局及安全评估报告，完成应急楼4楼、7楼、8楼专项加固设计全流程工作，具体包括项目现状复核、结构加固方案设计、抗震优化设计、施工图纸编制、设计说明编制、工程量清单、造价预算、验收技术配合等全部服务内容。
[bookmark: heading_4]（二）核心技术要求
设计方案需针对性解决目标楼层构件混凝土强度不足、承载力不够、抗震不达标等问题，确保改造后建筑完全满足7度抗震设防重点设防类建筑规范标准。
设计需兼顾安全性与实用性，充分适配各楼层设备布设、日常办公及医疗配套运营需求，避免加固设计影响楼宇正常使用功能。
所有设计成果需符合工程施工落地要求，方案合理、工艺成熟、经济合规，适配后续专项竣工验收标准。
设计全过程需贴合既有建筑改造规范，确保方案合规、数据准确、内容完整，无设计漏洞及安全隐患。
[bookmark: heading_5]四、服务成果交付要求
设计成果文件：提交完整的项目设计说明、加固方案文本、全套施工图纸、设计校核文件等全套资料，文件格式、深度需符合国家建筑工程设计交付标准，满足施工、审图及验收需求。
技术服务配合：项目施工期间，提供技术答疑、图纸交底、设计变更优化等配套服务；全程配合项目专项审图、竣工验收等工作，直至项目加固工程全部验收合格。
成果合规性：所有交付成果必须真实、合规、有效，符合国家及行业现行规范，确保可顺利通过主管部门及院内专项验收。
[bookmark: heading_6]五、服务周期要求
供应商需在合同签订后按甲方要求时限完成全部设计成果交付，全程高效配合后续施工及验收工作，整体服务周期覆盖项目设计、施工配合、验收收尾全流程，具体时限可根据项目进度协商确定。
六、响应文件需包括但不限于以下资料
1.企业概况；
2.营业执照等证明文件复印件；
3.根据我院采购需求制定的工作服务方案、服务质量保证方案及措施;
4.近3年内至少完成3项建筑结构加固设计相关项目业绩，需提供合同、验收证明等佐证材料。
5.项目报价
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